{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":5,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2026年省级节能与循环经济专项资金备选项目汇总表"]
["                                                                                                                                                                    单位：万元"]
["序号","企业名称","项目名称","建设内容","总投资"]
[]
[1,"河冶科技股份有限公司","合金材料装备提升与工业炉窑节能改造项目","采用数字化和伺服控制等先进技术开展精炼电渣和精整等合金材料装备提升改造，采用高效燃烧技术和新型保温材料等开展高温锻造加热炉和退火炉等工业炉窑节能改造。改造完成后，实现工业炉窑性能和综合能效提升。",2199]
[2,"保定雨森卫生用品有限公司","用能设备改造及生物质热电联产项目","一期安装55t/h生物质热电联产锅炉1座、汽轮发电机组一台及配套设施；二期对现有55吨燃煤锅炉进行改造，淘汰原燃煤燃烧器，新增生物质型燃烧器1套，作为检修备用锅炉。建成后供热能力不变，发电自发自用。",10000]
[3,"河北恒创环保科技有限公司","恒创零碳热源项目","项目拟建设一座地下一层热泵机房，占地约970平方米，购置高温螺杆式热泵机组、板式换热器、热水补水泵，热源水循环泵、软化水制备机组等余热回收设备以及供回水自动控制系统，并配备机房电力设施以及园区内热水供水管网等基础配套设施。",8050]
[4,"凯盛君恒有限公司","中性硼硅药用玻璃设备更新技术改造项目","项目拟购置并建设2座电主气辅窑炉及附属设施来改造原有全氧燃烧窑炉及配套设施，采购信息采集系统、MES，采用自主创新清洁低碳“混燃式电主导”熔化技术替代“全氧燃烧+电助熔”熔化技术，进行绿色化、智能化改造。",5580]
[5," 中节能（廊坊）能源发展有限公司","三河世纪互联IDC余热利用项目（一期）项目","本项目为数据中心余热回收综合利用工程，总供热负荷15.59MW。建设内容包括：新建热泵机房及工艺管道系统、敷设3公里的换热站至热泵机房一次管网，并对末端及供冷系统进行智能化改造。项目建成后，可为28.75万平方米区域提供供热，并为6.6万平方米区域提供供冷服务。",5430.83]
[6," 廊坊市新奥海信达新能源供热有限公司","分布式供热站电厂余热利用项目","接入上游供热公司隔压站后的一次管网，包括室外预制直埋保温管网建设、新增阀门及阀门井、补偿器；供热站站内改造，更换站内一级管网管道、管件、阀门、热计量表、除污器、测量仪表、调节、自动控制等内容。",5050]
[7,"河北诚航机械制造有限公司","精密机械制造节能降碳项目","项目对精密机械制造生产线的用能设备进行节能技术改造，利用现有厂房进行建设，淘汰部分原有落后设备，投入数控立车、数控卧式车床、立式加工中心、五轴三龙门铣床、光纤激光切割机等设备，改造完成后可全面提升产品关键尺寸公差带合格率，实现高精机械的无余量成型技术。",12000]
[8,"好面缘集团(廊坊)面粉有限公司","好面缘集团(廊坊)面粉有限公司年产80万吨面粉及18万吨面制品节能改造提升项目","好面缘集团邢台面粉有限公司制粉一车间设备老化，拟关停，将生产运营转至好面缘集团（廊坊）面粉有限公司。主要购置防爆一级能效电机、防爆型永磁同步电机、全自动高位码垛机、智能化立体库设备等。",16000]
[9," 廊坊顶津食品有限公司","廊坊顶津工厂节能降碳改造项目","本项目无需新增建设用地，无新建厂房，未扩大产能，主要对矿水车间、无菌车间的生产设备、动力设备、辅助设备及能源管理系统进行升级改造。",3000]
[10," 润泽科技发展有限公司","润泽数据中心节能降碳改造项目","项目主要对润泽现有数据中心A-1、A-2、A-3、A-5、A-6、A-7、A-8、A-9、A-10、A-11、A-18及数据中心园区进行节能降碳改造。项目主要针对数据中心冷却塔、UPS蓄电池、UPS电容精密空调、UPS、BA控制系统、恒湿机、UPS电容等设备通过技术升级、设备更新等途径，对以上数据中心设备及园区动环进行全面技术升级，节能降碳改造与智能化提效。",52700]
[11,"首钢京唐钢铁联合有限责任公司","首钢京唐钢铁联合有限责任公司高炉放散煤气回收和冷轧供水节能改造项目","首钢京唐钢铁联合有限责任公司高炉放散煤气回收和冷轧供水节能改造项目，采用国内先进的高炉煤气休风净化回收技术、高效水泵水力模型优化技术分别对高炉休风放散煤气进行回收、冷轧净环供水系统进行节能改造，购置煤气回收装置、更换供水泵等设备。",{"v":2277.85,"d":"2278"}]
[12,"中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司","中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司冀东油田生产设备节能降碳改造工程项目","中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司冀东油田生产设备节能降碳改造工程项目，采用半直驱永磁同步拖动、直驱永磁、智能温控、变频调速、余热回收利用、智能配电等国内先进节能降碳技术，对生产主要用能设备进行节能降碳改造，更新改造设备共计102台套。",4152]
[13,"迁安恒茂新材料有限公司","迁安恒茂新材料有限公司造纸配套余热综合利用发电一期项目","迁安恒茂新材料有限公司造纸配套余热综合利用发电一期项目，运用“富余蒸汽+减温减压余热”能源梯级利用技术，利用现有蒸汽在降温减压过程中产生的热量及富余蒸汽发电。建设1×10MW背压式汽轮发电机组、1×6MW凝汽式汽轮发电机组及配套附属设施。",3050]
[14,"唐山东华钢铁企业集团有限公司","唐山东华钢铁企业集团有限公司烧结机节能降碳综合改造项目","唐山东华钢铁企业集团有限公司烧结机节能降碳综合改造项目，对现有4台（352㎡、198㎡、348㎡、220㎡）烧结机点火系统进行微负压改造，包括卸灰阀、旁通排气管、风箱间柔性阻流板、机头密封等进行改造，增加微负压点火控制系统；对352㎡、198㎡、348㎡烧结机SCR脱硝系统进行改造，新增一层贵金属CO催化氧化催化剂，对GGH换热器密封片、自动化仪表、管道阀门等附属设备进行改造。",13500]
[15,"河北惠唐资源再生科技有限公司","河北惠唐资源再生科技有限公司冶金固废处置中心含铁尘泥资源循环利用项目配套蒸汽余热发电项目","河北惠唐资源再生科技有限公司冶金固废处置中心含铁尘泥资源循环利用项目配套蒸汽余热发电项目，为充分利用厂区生产过程中产生的余热能源，提高资源能源利用效率，建设1套4MW凝汽式汽轮机和1套4.5MW发电机及配套辅助设施，同步建设汽轮机房及相关附属设施。",2200]
[16,"唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司","唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司热风炉节能降耗技术改造项目","唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司热风炉节能降耗技术改造项目，为减少热风炉检修或故障导致熔融炉停炉的次数，新增2座备用热风炉，通过减少熔融炉停炉的次数，年可减少焦炭用量1200吨，折合标煤 1165.68 吨。",{"v":2410.374,"d":"2410"}]
[17,"宽城满族自治县马道沟矿业有限公司","宽城满族自治县马道沟矿业有限公司节能降碳设备综合改造提升项目","该项目主要改造选矿厂浓缩设备，更换高效多层斜板浓缩机；改造分级系统，使用高效振动筛替换传统的捞沙机；更新原有的视频监控和在线监测设备；更换2套高压辊磨机滚筒；更换高效铲装设备6台（挖掘机2台、装载机4台）；办公区保温工程更换（更换节能效果好的断桥铝门窗），将电供暖更换更为节能的空气能取暖；更换配套车辆3辆（洒水车2辆，加油车1辆）。",3000]
[18,"承德兆丰钢铁集团有限公司","承德兆丰钢铁集团有限公司制氧厂节能技术改造项目","该项目主要对原有厂房进行改造，改造面积3500平方米。购置空分设备、轴流风机、预处理设备、氮气压缩机等设备，对原除盐水系统、空气预冷系统、分子筛纯化系统、分馏塔冷箱系统、仪控系统、液体贮存系统进行节能改造。",7877.84]
[19,"耀华（秦皇岛）玻璃有限公司","能源综合利用和节能降碳改造项目","更新建设熔窑烟气低温余热利用设施1套，退火余热利用设施1套、建设10MWh储能电站并同步进行生产线设备节能改造、环保排放系统改造。实现公司不同品位余热梯级利用节能减排和环保精准控制减排。",3610]
[20,"宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司","低能效电机汰换及交流FFU风机改造节能减排项目","低能效电机汰换及交流FFU风机改造节能减排项目不新增用地，对现有厂房3200余台原低能效电机汰换及交流FFU风机进行升级改造，改造后实现年节电约355万kwh。",3400]
[21,"河北骥成绿能科技有限公司","河北省农林废弃物综合化循环利用收储运销体系建设项目","项目主要建设农林废弃物综合化循环利用收储运销一体化中心基地及相关配套设施，总建筑面积约28000平方米，配套秸秆及农林废弃物收集、仓储设施、和预处理加工、运输、销售等设施设备。",12000]
[22,"国能生物（海兴）绿色能源有限公司","国能海兴生物质供热项目","该项目为利用农林生物质进行园区集中供热项目，总占地33333.04平方米（50亩），主要建设2×36吨/小时低温低压往复式炉排生物质锅炉及配套除尘脱硫脱硝装置和干料棚、输料栈桥、锅炉MCC控制室、办公生活区等配套设施，以及新建锅炉至热用户的蒸汽管网3公里。",9786]
[23,"东力建安（北京）科技有限公司","东力建安（北京）科技有限公司年产4万吨无机纤维新材料项目(一期)","该项目为大宗固体废物（高炉废渣）资源回收利用项目，项目计划购置设备共43台（套），回收利用1.6万吨高炉废渣（冷渣），年产2万吨高性能无机纤维新材料。",6000]
[24,"中材（邯郸）新材料有限公司","年产5万吨岩纤板工业化生产线项目","中材（邯郸）新材料有限公司年产5万吨岩纤板工业化生产线项目，建设岩纤板工业化生产线，购置安装纤维制造段、压板成型段等设备，采用密闭化工艺技术和装备生产岩纤板。项目建成后年产岩纤板50000吨，年减少碳排量17135.93吨",25948.45]
[25,"河北宇波新材料科技有限公司","年产30万吨数字智能集成沥青铣刨料热再生循环利用项目","河北宇波新材料科技有限公司年产30万吨数字智能集成沥青铣刨料热再生循环利用项目。本项目属于大宗固废综合利用项目，采用符合《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2025年版）》的废旧沥青再生活化技术，主要建设一条热再生沥青拌合料生产线及配套辅助设施。",5500]
[26,"安平邦德建材科技有限公司","年产700万平方米装配式建筑墙板项目","安平邦德建材科技有限公司年产700万平方米装配式建筑墙板项目，总占地面积约101.47亩，新建生产车间、办公区及宿舍楼、锅炉房等总建筑面积约17600平方米。购买搅拌设备2套、储存罐7个、锅炉1个、储水池1个、辅助设备20台（套）及配套设施设备。",6600]
[27,"河北昊源生物能源有限公司","城乡绿色低碳循环经济综合体示范项目","利用公司原有土地，占地面积约82.33亩，新建工作站、生物肥生产车间、生物肥混配车间、粪污接收间，总建筑面积11229平方米，新建厌氧发酵罐6座，预处理池2座，沼液池2座；新增购置沼气制备系统6套，沼气罐预热锅炉1套，原料粉碎筛分系统1套，沼气脱硫提纯系统1套，生物肥制备系统1套。",50000]
[28,"迁安市宏奥工贸有限公司","迁安市宏奥工贸有限公司年产1万吨聚碳酸亚丙酯项目","迁安市宏奥工贸有限公司年产1万吨聚碳酸亚丙酯项目，新建年产1万吨聚碳酸亚丙酯的生产线一条，包括：聚合精馏车间、二乙基锌车间及公辅、环保和其它设施。项目建成后，年资源化利用二氧化碳0.486万吨，年生产聚碳酸亚丙酯（可降解塑料）1万吨。",15237]
[29,"唐山创峰瑞欣再生资源有限公司","唐山创峰瑞欣再生资源有限公司再生资源利用项目","唐山创峰瑞欣再生资源有限公司再生资源利用项目，年综合利用钢渣103万吨，购置喂料机、振动筛、圆锥机、整形机、除铁器等设备及相关配套设施，用以生产道路骨料。项目建成后，达到年产100万吨道路骨料的规模，年减少碳排放量2765.53吨。",12000]
[30,"秦皇岛市红正新型建材科技有限公司","秦皇岛市红正新型建材科技有限公司固废资源综合利用项目","项目总用地面积为21590.97平方米，总建筑面积12955.49平方米，新建1#厂房12955.49平方米，新建破碎筛分制砂生产线一条，设计生产能力30万吨/年，主要生产工艺为建筑固废及废石—振动给料机—颚式破碎机—圆锥破—筛分—制砂—筛分—湿砂。",11800]
[31,"邢台民源热力有限责任公司","三思镇供热中心项目 ","项目占地21亩，主要建设秸秆原料库、锅炉房、办公用房（CEMS小室）等，购置安装1台50t/h的燃生物质锅炉，配套辅机以及配套蒸汽管网等基础设施。项目建成后，年利用生物质秸秆12万吨，年可提供蒸汽43.2万吨，为周边企业和居民提供集中供热。",8000]
[32,"河北鑫汇科技材料有限公司","煤矸石循环综合利用项目","该项目占地24亩，总建筑面积16000平方米，主要建设生产车间2栋、成品仓库1栋、办公楼1栋，购置破碎系统、生产系统、传送系统、包装系统环保系统、电力系统等各类生产设备共计60台（套）。项目建成后，年利用煤矸石27万吨，年产煤矸石环保再生砖6000万块、仿石面地砖60万平方米。",13000]
[33,"邢台君岚再生资源有限公司","年综合利用建筑施工废弃物20万吨项目","该项目占地13330平方米，总建筑面积9600平方米。购置破碎机、振动筛、筛分机、水轮机、脱水筛、自动压滤系统、搅拌机等相关生产设备，配套环保、消防、安全等措施。项目建成后，年可综合利用施工废弃物20万吨。",6000]
[34,"新河县启航再生资源回收有限公司","启航建筑垃圾处置中心项目 ","该项目占地32亩，总建筑面积32099平方米，建设破碎生产线（骨料生产线）、水稳级配生产线、沥青混凝土生产线、机制砂生产线，购置链板式喂料机、制砂机等设备37台（套）。项目建成后，年产水稳级配碎石15万吨、沥青混凝土再生15万吨、机制砂10万吨。",4500]
[35,"滦县利丰铸造有限公司","滦县利丰铸造有限公司能耗在线监测系统","安装能耗在线监控系统端设备，数据传输到河北省重点用能单位能耗管理服务平台和唐山市重点用能单位能耗管理服务平台",11]
[36,"唐山市冀滦纸业有限公司","唐山市冀滦纸业有限公司能耗在线监测","安装能耗在线监控系统端设备，数据传输到河北省重点用能单位能耗管理服务平台和唐山市重点用能单位能耗管理服务平台",5.8]
[37,"冀东水泥滦州有限责任公司","冀东水泥滦州有限责任公司能耗在线监测","安装能耗在线监控系统端设备，数据传输到河北省重点用能单位能耗管理服务平台和唐山市重点用能单位能耗管理服务平台",7.91]
[38,"唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司","唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司能耗在线监测系统建设安装","安装能耗在线监控系统端设备，数据传输到河北省重点用能单位能耗管理服务平台和唐山市重点用能单位能耗管理服务平台",12.5]
[39,"唐山北极熊建材有限公司","唐山北极熊建材有限公司能耗在线监测项目集成服务","安装能耗在线监控系统端设备，数据传输到河北省重点用能单位能耗管理服务平台和唐山市重点用能单位能耗管理服务平台",11.5]
[40,"长城汽车股份有限公司徐水分公司","徐水整车能源管理系统智能化改造项目 （在线监测系统）","①对需采集数据的天然气、蒸汽、自来水仪表实施采集，实现能源数据在线监测与远传②对不具有远传功能、部分重要耗能线体新增仪表等实现三级计量，在实现在线监测基础上进行能耗精细化管理",31.515]
[41,"河北爱德斯蒂尔材料科技股份有限公司","河北爱德斯蒂尔材料科技股份有限公司能耗在线监测系统建设项目","通过企业自有的通讯设备经由无线网络连接端设备，采用软件数据接口通信方式，与能耗采集端设备进行数据通信，实现对主要能源种类（电、煤）能耗数据的实时、自动、准确采集和上报。",9.5]
[42,"长城汽车股份有限公司","长城汽车股份有限公司能源管理系统建设","①对需采集数据的天然气、蒸汽、自来水仪表实施更换，实现能源数据在线监测与远传②对不具有远传功能、部分重要耗能线体新增仪表等实现三级计量，在实现在线监测基础上进行能耗精细化管理",118.26]
[43,"华茂伟业绿色科技股份有限公司","华茂伟业绿色科技股份有限公司能源在线采集端建设","采集企业电、天然气的消费量，通过能耗在线监测系统传至省级能耗监管平台。",11.8]
[44,"河北广祥制药有限公司","河北广祥制药有限公司能耗在线监测系统建设","采集企业蒸汽、天然气、电的消耗量，通过能耗在线监测系统传至省级能耗监控平台。",4]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}